**Załącznik nr 6 do SIWZ**

# Opis przedmiotu zamówienia

RADIOTELEFON PRZENOŚNY (KOMPLET Z ŁADOWARKĄ, MIKROFONOGŁOŚNIKIEM I KRÓTKĄ ANTENĄ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk radiotelefonów przenośnych (komplet z ładowarką i mikrofonogłośnikiem, krótka antena) dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

**Radiotelefon przenośny (komplet z ładowarką, mikrofonogłośnikiem i krótką anteną)**

**Wymagane Parametry Techniczne:**  
Zakres częstotliwości: VHF (136-174 MHz) / UHF ( 403-527 MHz )  
Zasilanie: 7, 5 V  
Wyjście audio: 0.5 W  
Temperatura pracy: -30C / +60C  
Moc nadajnika w.cz. UHF-1W/4W lub VHF-1W/5W  
Wyświetlacz: 4 wierszowy wyśwetlacz  
Trójkolorowa dioda LED   
Klawiatura  
Programowalne przyciski  
Licznik limitu czasu  
Szyfrowanie: Wbudowane  
Wybieranie selektywne  
Odstęp międzykanałowy (kHz):12,5/20/25 kHz  
Skanowanie kanałów  
Blokada nadajnika przy zajętym kanale  
Uruchamianie głosem (VOX)  
Skanowanie  
Technologia cyfrowa   
Oprogramowanie do redukcji zakłóceń i szumów tła   
Test przyspieszonego zużycia   
Normy IP: IP68  
Odporny na zanurzanie   
Gwarancja: min. 24 miesiące / akumulator min. 12 miesięcy