**Załącznik nr 6 do SIWZ**

# Opis przedmiotu zamówienia

RADIOTELEFON PRZENOŚNY (KOMPLET Z ŁADOWARKĄ, MIKROFONOGŁOŚNIKIEM I KRÓTKĄ ANTENĄ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk radiotelefonów przenośnych (komplet z ładowarką i mikrofonogłośnikiem, krótka antena) dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

**Radiotelefon przenośny (komplet z ładowarką, mikrofonogłośnikiem i krótką anteną)**

**Wymagane Parametry Techniczne:**
Zakres częstotliwości: VHF (136-174 MHz) / UHF ( 403-527 MHz )
Zasilanie: 7, 5 V
Wyjście audio: 0.5 W
Temperatura pracy: -30C / +60C
Moc nadajnika w.cz. UHF-1W/4W lub VHF-1W/5W
Wyświetlacz: 4 wierszowy wyśwetlacz
Trójkolorowa dioda LED
Klawiatura
Programowalne przyciski
Licznik limitu czasu
Szyfrowanie: Wbudowane
Wybieranie selektywne
Odstęp międzykanałowy (kHz):12,5/20/25 kHz
Skanowanie kanałów
Blokada nadajnika przy zajętym kanale
Uruchamianie głosem (VOX)
Skanowanie
Technologia cyfrowa
Oprogramowanie do redukcji zakłóceń i szumów tła
Test przyspieszonego zużycia
Normy IP: IP68
Odporny na zanurzanie
Gwarancja: min. 24 miesiące / akumulator min. 12 miesięcy